页面1—手动

发送至触摸屏：

面团温度：AA 3D 00 08 00 00 00 01 CC 33 C3 3C

定时器0设置时间： AA 44 00 02 FF E0 00 01 CC 33 C3 3C

定时器0打开： AA 3B 00 FF FF 00 00 01 CC 33 C3 3C 00 00是关闭

快速时间：AA 3D 00 08 00 0E 00 01 CC 33 C3 3C

慢速时间：AA 3D 00 08 00 10 00 01 CC 33 C3 3C

快速图标：AA 3D 00 08 00 2A 00 01 CC 33 C3 3C

慢速图标：AA 3D 00 08 00 2C 00 01 CC 33 C3 3C

汉子编码：1、开---BF AA

2、关---B9 D8

3、正转---D5 FD D7 AA

4、反转---B7 B4 D7 AA

5、和面勾快速---BA CD C3 E6 B9 B4 BF EC CB D9

6、和面勾慢速----BA CD C3 E6 B9 B4 C2 FD CB D9

7、暂停---D4 DD CD A3

8、和面桶快速--- BA CD C3 E6 CD B0 BF EC CB D9

9、和面桶慢速--- BA CD C3 E6 CD B0 C2 FD CB D9

10、当前无操作--- B5B1 C7B0 CEDE B2D9 D7F7

网罩开关状态：AA 42 00 00 01 80 BF AA 00 CC 33 C3 3C

和面勾转向：AA 42 00 00 02 80 BF AA 00 CC 33 C3 3C

触摸屏返回值：

快速时间键盘返回值：AA 77 00 08 00 12 00 17 CC 33 C3 3C

注：蓝色的是键盘输入数字值

慢速时间键盘返回值：AA 77 00 08 00 14 00 17 CC 33 C3 3C

运行：AA 78 00 01 03 CC 33 C3 3C 下同

暂停：AA 78 00 01 04 CC 33 C3 3C

和面勾正转：AA 78 00 01 07 CC 33 C3 3C

和面勾反转：AA 78 00 01 08 CC 33 C3 3C

和面桶点动：AA 78 00 01 05 CC 33 C3 3C

和面桶反转：AA 78 00 01 06 CC 33 C3 3C

快速图标：AA 78 00 01 00 CC 33 C3 3C

慢速图标：AA 78 00 01 0A CC 33 C3 3C

定时器0溢出返回 AA 77 00 02 FF E0 CC 33 C3 3C

页面二—自动

发送至触摸屏：

面团温度：AA 3D 00 08 00 00 00 01 CC 33 C3 3C

网罩开关状态：AA 42 00 00 03 00 BF AA 00 CC 33 C3 3C

和面勾转向：AA 42 00 00 03 80 BF AA 00 CC 33 C3 3C

正在进行：AA 42 00 00 00 80 BF AA 00 CC 33 C3 3C

下一操作：AA 42 00 00 01 00 BF AA 00 CC 33 C3 3C

触摸屏返回值：

运行：AA 78 00 02 03 CC 33 C3 3C 下同

暂停：AA 78 00 02 04 CC 33 C3 3C

和面桶点动：AA 78 00 02 05 CC 33 C3 3C

和面桶反转：AA 78 00 02 06 CC 33 C3 3C

设置返回：AA 78 00 02 01 CC 33 C3 3C ---用作暂停

页面三---程序设置

发送至触摸屏

和面勾快速时间：AA 3D 00 08 00 04 00 17 CC 33 C3 3C

和面勾慢速时间：AA 3D 00 08 00 06 00 17 CC 33 C3 3C

暂停时间：AA 3D 00 08 00 08 00 17 CC 33 C3 3C

和面桶快速时间：AA 3D 00 08 00 0A 00 17 CC 33 C3 3C

和面桶慢速时间：AA 3D 00 08 00 0C 00 17 CC 33 C3 3C

和面勾快速打钩：AA 3D 00 08 00 20 00 01 CC 33 C3 3C

----00 01 是打钩 00 00 不打勾 下同

和面勾慢速打钩：AA 3D 00 08 00 22 00 01 CC 33 C3 3C

暂停打钩：AA 3D 00 08 00 24 00 01 CC 33 C3 3C

和面桶打钩：AA 3D 00 08 0026 00 01 CC 33 C3 3C

和面桶打钩：AA 3D 00 08 00 28 00 01 CC 33 C3 3C

定时器1设置时间： AA 44 00 02 FF E4 00 01 CC 33 C3 3C

定时器1打开： AA 3B 00 FF FF 01 00 01 CC 33 C3 3C 00 00是关闭

定时器2设置时间： AA 44 00 02 FF E8 00 01 CC 33 C3 3C

定时器2打开： AA 3B 00 FF FF 02 00 01 CC 33 C3 3C 00 00是关闭

定时器3设置时间： AA 44 00 02 FF EC 00 01 CC 33 C3 3C

定时器3打开： AA 3B 00 FF FF 03 00 01 CC 33 C3 3C 00 00是关闭

定时器4设置时间： AA 44 00 02 FF F0 00 01 CC 33 C3 3C

定时器4打开： AA 3B 00 FF FF 04 00 01 CC 33 C3 3C 00 00是关闭

定时器5设置时间： AA 44 00 02 FF F4 00 01 CC 33 C3 3C

定时器5打开： AA 3B 00 FF FF 05 00 01 CC 33 C3 3C 00 00是关闭

定时器6设置时间： AA 44 00 02 FF F8 00 01 CC 33 C3 3C

定时器6打开： AA 3B 00 FF FF 06 00 01 CC 33 C3 3C 00 00是关闭

触摸屏返回值：

和面勾快速：AA 78 00 03 05 CC 33 C3 3C 下同

和面勾慢速：AA 78 00 03 06 CC 33 C3 3C

暂停：AA 78 00 03 07 CC 33 C3 3C

和面桶快速：AA 78 00 03 08 CC 33 C3 3C

和面桶慢速：AA 78 00 03 09 CC 33 C3 3C

确定：AA 78 00 03 0B CC 33 C3 3C

返回（取消）：AA 78 00 03 0A CC 33 C3 3C

键盘输入返回：

和面勾快速时间：AA 77 00 08 00 16 00 01 CC 33 C3 3C

和面勾慢速时间：AA 77 00 08 00 18 00 01 CC 33 C3 3C

暂停时间：AA 77 00 08 00 1A 00 01 CC 33 C3 3C

和面桶快速时间：AA 77 00 08 00 1C 00 01 CC 33 C3 3C

和面桶慢速时间：AA 77 00 08 00 1E 00 01 CC 33 C3 3C

定时器1溢出返回 AA 77 00 02 FF E4 CC 33 C3 3C

定时器2溢出返回 AA 77 00 02 FF E8 CC 33 C3 3C

定时器3溢出返回 AA 77 00 02 FF EC CC 33 C3 3C

定时器4溢出返回 AA 77 00 02 FF F0 CC 33 C3 3C

定时器5溢出返回 AA 77 00 02 FF F4 CC 33 C3 3C

定时器6溢出返回 AA 77 00 02 FF F8 CC 33 C3 3C